Avvertenze sull’utilizzo del fucile subacqueo

Arbalete Pneumatico modello “SUPERLIGHT”

Questo fucile non è un giocattolo ma un’arma potenzialmente pericolosa

* Non superare mai la pressione di precarica di 18 bar. (261 PSI)
* Ricordate che il serbatoio e le parti interne sono consegnate sotto pressione.
* Non forate ne incidere parti del fucile.
* Non utilizzare il fucile in maniera impropria.
* Non armare il fucile fuori dall’acqua.
* Non sparare fuori dall’acqua.
* Non puntare il fucile verso se stessi ne su altre persone (anche se scarico).
* Non ruotare l’asta dopo averla inserita nel fucile, potrebbe verificarsi uno sparo accidentale.
* Durante l’armamento portate la fiocina fino a fondo corsa e l’aggancio del grilletto, tramite l’apposito carichino in dotazione; Non lasciate l’asta se non siete più che sicuri di aver sentito lo scatto di aggancio.
* Non utilizzare oggetti diversi da quelli in dotazione per armare il fucile.
* Scaricare il fucile prima di uscire dall’acqua sparando verso il mare libero.
* Eseguire la precarica dell’aria nel serbatoio solo se è evidente una scarsa propulsione; Per raggiungere la massima pressione, utilizzate il modello di pompa a colonna per bici da corsa, dotata di manometro, in modo da non superare la massima pressione indicata dal costruttore.
* Non smontare nessuna parte del fucile se non si è provveduto a scaricare completamente l’aria compressa attraverso la valvola posta nella parte alta del serbatoio.
* Se smontate qualsiasi delle parti meccaniche del fucile da pesca, perderete la garanzia prevista; quindi vi consigliamo di contattare la nostra azienda per qualsiasi chiarimento.
* Non esporre il fucile a fonti di calore.
* Ponete molta attenzione nella manutenzione ordinaria degli elementi attivi del fucile, lubrificando con olio al silicone e controllando sempre le parti soggette ad usura.
* Lubrificare le parti meccaniche e i leveraggi del grilletto dopo ogni battuta di pesca
* Dopo, custodirlo gelosamente lontano da bambini o persone inesperte.
* Non utilizzate aste o fiocine diverse dal modello in dotazione.
* Usate solo aste con diametro da 6 mm fino a 7 ,5 mm, con codolo di 8mm massimo.
* Sostituite le aste piegate o leggermente storte, perché potrebbero compromettere il corretto funzionamento e danneggiare le parti interne del fucile da pesca.
* Fate attenzione controllando a ogni battuta di pesca che il fucile sia integro e che non presenti crepe o alterazioni inconsuete; Eventualmente, provvedete a scaricare tutta l’aria compressa contenuta nel serbatoio e previa contatto telefonico spedirlo in azienda per la riparazione.
* Ricordate che i fucili ARBALETE PNEUMATICO sono pezzi unici e costruiti artigianalmente, dunque vanno trattati con cura e attenzione.
* Ricordate sempre che il fucile subacqueo in questione è un’arma e va trattata di conseguenza.
* Questo prodotto è vietato all’uso di persone inferiori a 18 anni.
* Seguite attentamente le istruzioni d’uso in maniera scrupolosa.
* Non modificate o sostituite parti meccaniche del fucile.
* Il fucile subacqueo in questione è un prodotto artigianale; In quanto tale, è un pezzo unico non assemblabile con altri pezzi anche se simili.
* Il fucile subacqueo in quanto artigianale, è soggetto ad alcune imperfezioni estetiche che non pregiudicano la qualità del prodotto.
* Seguite sempre le istruzioni d’uso e manutenzione.
* Nel caso in cui il fucile si dovesse inceppare e rimanere carico, provvedete a scaricare la pressione aprendo la valvola del serbatoio e facendo defluire tutta l’aria compressa contenuta in esso; Tale operazione va eseguita prima di uscire dall’acqua.